

**中国重汽集团**

**物流叉车设备改制项目**

**招标文件**

**项目编号：CGZX2025040004**

**招标单位：中国重型汽车集团有限公司**

2025年4月

#

1. 招标公告
2.

## 项目名称及项目编号

**项目概况：**中国重汽集团物流叉车设备改制项目

项目的潜在投标人应在缴纳投标保证金后通过“中国重汽e采通”（https://ecaitong.sinotruk.com:8012）获取招标文件，于2025年4月18日17:00（北京时间）前递交投标文件。

报名方式：通过注册登陆“中国重汽e采通”进行投标。

登陆网址：[https://ecaitong.sinotruk.com:8012（投标人注册完成审批后，于2025年4月18日12:00前在“中国重汽e采通”招投标中心非生产类招投标点击“供应商应标”，逾期系统自动关闭应标）。](http://ecaitong.sinotruk.com:8012（投标人注册完成审批后，于2023年4月13日17:00前在)

 供应商应标须上传资料：营业执照、投标保证金缴纳凭证、三年财务报表（成立不足三年的上传成立以来的财务报表）。

## 招标形式：公开招标

## 投标人资格要求

1.符合以下条件的投标人即为合格的投标人，合格的投标人将具有参与评审的资格。

（1）投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任的能力；经营范围满足竞价项目需求；

（2）注册资金不少于500万，投标人须于投标时提供具有统一社会信用代码的三证合一的营业执照副本原件及复印件(加盖公章)；

（3）投标人需提供：

①经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表；

②应提供中文版本的审计报告或财务报表；

③企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；

④年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

⑤企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

（4）投标人须确保具有良好的商业信誉和诚实的职业道德，在近三年内或成立以来在经营活动中无重大违法、违规的不良记录，在国家企业信用信息公示系统中无行政处罚、列入经营异常名录和列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息或上述信息已被移除的声明；

（5）投标人竞价承运商应能提供其正在或曾经从事过类似相关行业产品或服务经历的从业证明（可使用正在或曾经从事过的服务合同文本原件或复印件加盖公章加以证明）；

（6）具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等，资信良好；

（7）投标人在以往的招投标活动中没有违纪、违规、违约等不良行为，没有被列入相关权属公司（业务单位）处《黑名单》（《黑名单》指竞价承运商与相关权属公司（业务单位）在以往或正在进行的合作中，存在相关权属公司（业务单位）认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的；

（8）投标人须提供法人授权委托书原件（在投标文件副本中可用复印件并加盖公章）及投标单位的法定代表人或授权代表的身份证原件；法人到场的，提供法定代表人身份证；

（9）投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力，并具有以投标人的名义开具正规增值税专用发票的资质（税率 13%）；

（10）投标人须具有完全履行招标文件的所有要求的能力；

（11）投标人须认可相关权属公司（业务单位）的工作指令，包括节假日能正常开展工作的要求；

（12）投标人须认可相关权属公司（业务单位）终止合同后 3个月无息退还履约保证金的招标要求；

（13）投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

（15）本次招标项目不接受联合体投标；

（16）投标人须按要求缴纳投标保证金；

（17）投标人须于招标人中标结果发出三日内与招标人指定联系人沟通合同签订事宜，二十日内完成合同签订，并应当按照合同约定的履约责任，于合同签订前向相关权属公司（业务单位）缴纳履约保证金：标的额的 5%，最多不超过 200 万元，并接受合同履行期间保证金不计利息的要求，如中标承运商未按合同及其附件约定履行应承担的责任，相关权属公司（业务单位）有权从应付中标承运商的费用中予以扣除或抵销，或从招标方所属集团公司内其他任何一家关联单位收到的中标承运商的风险抵押金或保证金中进行相应划扣，不足部分招标方有权通过其它方式向中标承运商追偿，中标承运商对此无异议；

2.如出现因投标人漏报或少报而造成的一切经济后果，由投标人自行负责。

3.若中标人在签订合同时，坚持提出附加条件或不合理要求的，招标人有权取消其中标资格，由此产生的该中标人损失由该中标人自负，并且招标人有权将由此产生的招标人损失（包括经济上的损失和工期上的损失）向该中标人索赔。

4．投标人须具有独立的法人资格、良好的商业信誉、优质的服务态度和认真负责的工作作风，有应付特殊情况的反应能力，可提供365天$×$24小时服务，包括节假日，有专职人员负责业务联络。

6.投标人应视需要至招标人处详细了解与本次招标项目有关的全部文件及制度，并同意运输协议中各项条款。

7.投标人应承担其在投标准备、编制、递交投标文件和签订合同协议的整个过程的一切费用而不论其投标结果如何。

## 招标文件的获取

1、招标文件获取方式：投标人报名并且缴纳投标保证金应标成功后，通过中国重汽e采通系统自行下载。

登陆网址：**[https://ecaitong.sinotruk.com:8012（投标人注册完成审批后，于2025年4月18日12:00前在“中国重汽e采通”招投标中心非生产类招投标点击“供应商应标”，逾期系统自动关闭应标）。](http://ecaitong.sinotruk.com:8012（投标人注册完成审批后，于2023年4月13日17:00前在)**

 供应商应标须上传资料：营业执照、投标保证金缴纳凭证、三年财务报表（成立不足三年的上传成立以来的财务报表）

## 投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间： 4月18日17：00

2、递交地点： 线下重汽科技大厦309会议室，线上同步上传e采通

3、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 开标时间和地点

1、开标时间：2025年4月23日上午9：00（具体以实际通知为准）

2、开标地点：重汽科技大厦309会议室、e采通线上（具体以实际通知为准）

## 联系方式

1.技术答疑

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **需求单位** | **各单位对接人** | **对接人联系方式** |
| 1 | 卡车公司 | 葛树彬 | 13954155513 |
| 2 | 车桥公司 | 朱文生 | 15194159381 |
| 3 | 济南商用车 | 索利锋 | 13406952008 |
| 4 | 部件公司 | 任乃强 | 13335174654 |
| 5 | 重汽后市场公司 | 何雷 | 13793156571 |
| 6 | 济南轻卡制造公司 | 牛相如 | 17865566656 |
| 7 | 成型厂 | 周伟 | 19861891571 |
| 8 | 橡塑件公司 | 康在强 | 17860609859 |
| 9 | 济南特种车公司 | 姜立群 | 13006579900 |

2.商务答疑：侯晓雪：19861850151

(1)投标人应与相关答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。

(2)投标人熟悉相关业务后，须准备业务运营方案及相应业务交接、开始运行业务时间等预案。

(3)投标人应严格执行相关技术质量标准，如果投标人未按技术质量标准要求执行，投标人应无条件进行整改，所发生的所有费用均由投标人承担。如投标人所供产品和服务质量存在严重缺陷，导致权属公司产品市场形象受到损害，权属公司有权中止或解除本合同，并由投标人承担违约责任。

(4)投标人应充分理解并完全响应重汽集团各权属公司，无法满足服务质量和要求的，权属公司有权扣除质保金，严重者解除合同并纳入重汽集团黑名单；

**(5)对以上如有质疑，请在报价前与重汽集团智能物流中心联系，报价则视为接受以上规定，并能完全按照各环节要求执行，并认可各环节招标结果。扰乱招标流程和招标秩序的承运单位，将纳入重汽集团黑名单，终止集团内所有业务.**

3、中国重汽e采通操作咨询

联系人：李晓斌 联系电话：17860603455

4、报名参标网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012

## 投标保证金

1.投标人于 2025 年 4月18日12:00之前完成向招标人财务部门缴纳人民币**100000** 元（拾万元整），作为投标人本次投标的保证金。

2.缴纳方式：基本账户转账。

3.接收单位：中国重型汽车集团有限公司

4.转账信息：

开户银行：中国工商银行济南天桥支行

户名：中国重型汽车集团有限公司

账号：1602005019200063284

应备注“中国重汽集团叉车改制项目投标保证金”

注：投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的由投标人自行承担。

5.保证金到期为无息退还，未中标单位在中标通知书发出后次月底，财务部门退还投标保证金；中标单位在采购合同签订后次月底退还投标保证金，恶意竞价、中标后拒绝履约的扣除全部投标保证金，履约后又申请退出的扣除全部履约保证金。投标人须于招标人中标结果发出三日内与招标人指定联系人沟通合同签订事宜，二十日内完成合同签订，并应当按照合同约定的履约责任，于合同签订前向相关权属公司（业务单位）缴纳履约保证金，否则视为违约，保证金不予退回。

6.履约保证金：标的额的 5%，最多不超过 200 万元。

1. 投标人须知
2.
3.

## 投标人须知前附表

本表是对“投标人须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。

| 序号 | **内容** |
| --- | --- |
| **说明** |
| 1 | 项目名称：中国重汽集团物流叉车设备改制项目 **本次招标确定2025年6月1日——2028年5月31日的合同期，确定一个中标单位，中标单位确定后招标方指定所属二级单位负责签定合同。** |
| 2 | 招标人名称：中国重型汽车集团有限公司 联系人：侯晓雪电 话：19861850151 |
| 3 | 招标代理机构： 无 |
| 4 | 资金来源：企业自筹 |
| 5 | 合格投标人：同第一章招标公告第三条“投标人资格要求” |
| **招标文件的答疑、澄清和修改** |
| 6 | 提交疑问时间： **2025 年4月18日17时00分前**。提交疑问方式：将答疑问题发邮件至houxiaoxue1@sinotruk.com并电话通知招标人。  |
| 7 | 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至投标报名时登记的电子邮箱 |
| **投标文件** |
| 8 | “投标文件组成”详见“投标人须知”第9条。 |
| 9 | 投标文件组成：1、开标一览表：纸质版加盖公章+USB设备存储的EXCEL电子版开标一览表一份，USB接口存储设备不退还，密封，并在密封袋外注明：中国重汽集团物流叉车设备改制项目开标一览表、投标人名称（加盖公章）（**提供纸质版材料同时须附开标一览表EXCEL电子版，格式严格按照excel版本附件1：开标一览表填写，不准删减或更改行列！！！开标现场录入供应商电子版报价信息。因招标明细过多，电子版作为报价的唯一依据，纸质版作为辅助）。**2、资格审查文件（可仅上传系统）：（1）有统一社会信用代码的新版营业执照复印件，并加盖公章；（2）法定代表人授权书；法定代表人参加投标的，需提供法人身份证复印件；委托授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件；（3）经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表；（4）应提供中文版本的审计报告或财务报表； （5）企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）； （6）年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）； （7）企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）（8）本项目投标保证金缴纳凭证复印件3、技术标文件（可仅系统上传）：（1）技术偏离表；（2）近三年同类项目业绩一览表及完整、有效的合同复印件；（3）投标人的技术优势，在其他项目中的案例照片等；（4）业务运营方案、作业标准、管理流程等相关材料；（5）可提供的增值服务；（6）投标人认为需提交的其他资料；4、商务标文件（可仅系统上传）：（1）投标函；（2）商务偏离表；（3）开标一览表（含分项报价明细）；（4）投标人认为需提交的其它资料。 |
| 10 | 投标文件密封和标记：投标人应将上述顺序分别密封后再密封在一个包封内，并在封面明显处注明以下内容：1) 项目编号、项目名称2) 招标文件正本和副本、电子版或开标一览表3) 投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真4）每一密封件在封口处注明“于 2025 年 4月23日 9 时 00 分之前不准启封”字样。注：未按以上要求密封和标记的按无效投标处理。 |
| 11 | 投标文件的装订：投标人必须将投标文件按照投标文件组成的顺序分别装订成册，并在首页编制“投标文件目录”。 |
| **投标保证金及投标有效期** |
| 12 | 1、投标保证金的形式：电汇或网银2、投标保证金的金额：**人民币 10 万元（拾万元整）**账户名称：中国重型汽车集团有限公司开户银行：中国工商银行济南天桥支行账 号：1602 0050 1920 0063 284 **汇款备注：中国重汽集团物流叉车设备改制项目投标保证金**3、保证金截止时间：**2025年4月18日12时00分前**4、投标保证金应从投标人的基本账户转出至上述账户并到账，否则视为无效投标。5、投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由投标人自行承担。**注：无正当理由随意放弃投标、撤销投标文件、中标后无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标方提出无理附加条件的，投标保证金不予返还，并取消该投标人的中标资格，该投标人2年内不得参与招标方类似服务的招投标项目。** |
| **投标文件的递交** |
| 13 |  投标文件递交截止时间：2025年4月18日17:00（北京时间）。 |
| 投标文件递交地点：线上：“中国重汽e采通（https://ecaitong.sinotruk.com:8012）；线下地点：山东省济南市华奥路777号重汽科技大厦 307会议室。 注：投标人须自备电脑和U盘。 |
| **开标** |
| 14 | 开标时间：2025年4月23日 9点00分（北京时间）开标地点：同投标文件递交地点。 开标方式：中国重汽e采通线上开标+线下商谈 |
| 15 | **开标资格审查资料：****见“投标人须知”第9条。** |
| **评标** |
| 16 | 评标委员会组成：招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，分技术专家组和商务专家组，其成员相互独立，分别由有关技术、经济等方面专家和招标人代表等五人或以上单数组成。 |
| 18 | 本次评标采用资质审查、商务唱标、技术评标、商务议标四个阶段开标模式。首先进行资质审查，符合资质的投标方进入商务唱标，技术标评审由技术评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，招标人有权根据项目情况，采取多轮评标模式，最终根据综合评标法：**“技术标20%+商务标80%”**确定中标方，对未中标人不做任何解释。 |

1. 1.

### **2.2 投标报价**

**（1）投标方需对不同吨位、不同要求叉车进行分别报价；**

**（2）重汽内所有单位（非局限于本项目提及单位）有权按中标价格签订改制协议。**

### **2.3投标文件签署**

1. 投标文件应加盖投标人单位公章（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章）并经法定代表人或其委托代理人签字，**签字须使用黑色或蓝色不可褪色签字笔，由投标单位法人或委托代理人亲自签署**，由委托代理人签字的投标文件中须附授权委托书。投标人代表必须按招标文件的规定签署投标文件（正本、副本及各附件）。否则，其投标文件按无效投标处理。
2. 本招标文件提供的投标文件格式中，标注有盖公章、签字之处，应有投标人的盖章、委托代理人的签字或法定代表人的签字或盖章。

### **2.4投标文件密封和标记**

1. 投标人应准备的投标文件份数见投标人须知前附表第9项，投标人应在每一份投标文件上注明“正本”或“副本”字样。
2. 投标文件的密封和标记详见投标人须知前附表第10项。

### **2.5投标文件装订**

详见投标人须知前附表第11项。

### **2.6投标保证金**

1. 投标人应按前附表第12项的规定提交投标保证金，作为其投标文件的一部分。未按本招标文件规定提交投标保证金的，按无效投标处理。
2. 如投标人有下列情况，投标保证金不予退还，招标人有权依法向其提出索赔，投标人应当赔偿因此给招标人造成的全部损失：
3. 开标后，投标人在投标有效期内撤回谈判的；
4. 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
5. 与其他投标人或者招标人恶意串通的；
6. 向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；
7. 投标人在投标文件中提供虚假材料的；
8. 中标人无正当理由未能按规定与招标人签订合同的；
9. 法律法规和招标文件规定的其他情形。
10. 保证金的退还：

a.未中标人的保证金，在中标通知书发出后次月底无息退还；

b.中标人的保证金在签订合同在采购合同签订后次月底退还投标保证金，履约保证金在签订合同前必须缴纳，中标通知后20个工作日内未与招标方签订合同的视为违约，保证金不予退回。

### **2.7开标与评标**

2.7.1开标

本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施。

2.7.2本项目开标时间和地点见投标人须知前附表。开标会议由招标人组织并主持。招标人邀请各投标人派员参加开标会议。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

2.7.3开标程序

（1）宣布开标会议开始并宣读开标纪律。

（2）介绍与会人员。

（3）核验投标人资格证件，内容详见投标人须知前附表。

（4）投标人或投标人推选的代表对投标文件密封情况进行检查（投标人未参加开标会议的，视同认可投标文件密封完好）。

（5）唱标结束后，由工作人员当众拆封技术标书，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。

（6）进行商务标的评标，招标人有权根据项目情况，采取多轮评标模式，确定中标人。

2.7.4评标委员会

评标委员会的组成见投标人须知前附表，评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评标，提出书面评标报告，并向招标人推荐中标候选人排序名单。

2.7.5评标原则

“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评标过程中恪守以下原则：

1. 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求的内容，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素；
2. 统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标办法，用同一标准进行评审。
3. 独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的评审意见承担个人责任。
4. 保密性原则：招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

2.7.6出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标：

（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的。

（5）招标人认为其他应终止招标的情形。

2.7.7投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（7）中标人不按规定签订合同；

（8）不同投标单位负责人为同一人或存在管理关系的；

（9）投标人被举报、检举，并经招标方查实无误的；

（10）技术标出现报价的；

（11）不同投标人投标文件异常一致或报价程差异性变化；

（12）法律、法规规定的其他情况。

## 2.8中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

**2.9本次招标最终解释权归中国重型汽车集团有限公司。**

1. 招标项目内容及要求

## 3.1**项目基本要求及基本标准**

3.1服务地点：中国重汽集团各权属单位

3.2项目产品及预估数量：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **吨位（T）** | **数量** | **占比** | **改制电池度数要求** |
| 1 | 2.5 | 75 | 32.19% | 不低于22.08度 |
| 2 | 3 | 71 | 30.47% | 不低于36.8度 |
| 3 | 2 | 43 | 18.45% | 不低于22.08度 |
| 4 | 3.5 | 30 | 12.88% | 不低于36.8度 |
| 5 | 1.5 | 5 | 2.15% | 不低于22.08度 |
| 6 | 1.6 | 5 | 2.15% | 不低于22.08度 |
| 7 | 4 | 4 | 1.72% | 不低于44.8度 |
| **合计** | **233** | **100.00%** |  |

**备注：**

1、以上物流设备数量根据各制造单位需求预估，具体改制数量以实际情况为准；

2、以上车辆非一次性改制，叉车在用铅酸电池寿命到期后改制；

**3、提供电池可满足连续工作8小时以上，开标前各投标方需提供电池进行测试（以3T叉车进行测试），满足条件的供方可进入技术标；**

3.3工作制度：车辆根据现场实际生产安排工作，按自然日计算。

3.4使用环境：

环境温度：-20～40℃

相对湿度：≤95%

使用地点：室外

## **3.3付款方式：**

## 物流设备改制费用由招标方下属二级单位（具体单位详见6.8）支付，付款方式为半年期商业汇票（包括银行承兑汇票及商业承兑汇票）。

1. 报价及相关要求

## 4.1 报价要求

**（1）投标方需对不同吨位、不同要求叉车进行分别报价；**

**（2）重汽内所有单位（非局限于本项目提及单位）有权按中标价格签订改制协议。**

本招标书涉及的价格均为**不含税13%**的价格，若遇国家增值税税率调整，应按调整后最新税率的金额调整相应的支付款项，即合同未税价格不受国家增值税税率调整的影响。

1. 评分标准

本次评标采用技术标和商务标分级开标的模式。首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分。然后进行商务标的评标，招标人有权根据项目情况，采取多轮评标模式，按综合评标法：“技术标20%+商务标80%”确定中标人。。技术评分细则如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | **评分标准** | **最高得分** |
| 1 | 项目经验 | 相关车辆改制经验（需提供合同等证明材料），最高7分；自2022年起，实施的叉车改制项目规模，依次赋分1-3分。 | 10 |
| 2 | 电池性能 | 改制锂电池充分考虑车辆的续航能力，是否满足生产单位白班、夜班双班生产。充分考虑投标方提供的电池类型、品牌、容量、充电效率、箱体尺寸、配重材质、安全性能等进行赋分，满分30分。 | 30 |
| 3 | 应急维修保障能力 | 根据投标方提供的改制质保期及给出的应急维修方案、维修承诺、小修、大修及应急维修能力进行赋分，满分25分。 | 25 |
| 4 | 电池管理系统 | 可实现充放电管理，低电量报警、可实时监控锂电池充放电时间、温度、容量、电量百分比、及各类异常信息等，对管理系统进行赋分，满分20分。 | 20 |
| 5 | 增值附加服务 | 对叉车改制的增值服务：加热材料、灭火弹装置、防水性能等进行赋分。此项满分5分。 | 5 |
| 6 | 加分项 | 响应招标方指定品牌电池的，得10分。 | 10 |
| **合计** | **100** |

**注：**

1、投标人综合评审最终得分小数点后保留2位有效数字，第3位四舍五入。

2、出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的。

（5）招标人认为其他应终止招标的情形。

3、解释权

本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

1. 合同签订

1、根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定中标人。中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人，也不对未中标人做任何解释。

2、招标人发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，在招标人要求的时间内完成合同签订，如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，投标保证金不予返还，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

3、中标人应当按照合同约定的履约责任，向招标人指定的合同签订单位缴纳履约保证金/万元（具体数额以合同约定为准），如中标人未按合同及其附件约定履行应承担的责任，招标人或招标人指定的合同签订单位有权扣除其履约保证金。

4、中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。

5、中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

6、招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。

7、中标人须认可由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求。

8、本次招标合同签订均和招标方下属二级单位签订，具体单位及接人如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **需求单位** | **各单位对接人** | **对接人联系方式** |
| 1 | 卡车公司 | 葛树彬 | 13954155513 |
| 2 | 车桥公司 | 朱文生 | 15194159381 |
| 3 | 济南商用车 | 索利锋 | 13406952008 |
| 4 | 部件公司 | 任乃强 | 13335174654 |
| 5 | 重汽后市场公司 | 何雷 | 13793156571 |
| 6 | 济南轻卡制造公司 | 牛相如 | 17865566656 |
| 7 | 成型厂 | 周伟 | 19861891571 |
| 8 | 橡塑件公司 | 康在强 | 17860609859 |
| 9 | 济南特种车公司 | 姜立群 | 13006579900 |

附件1：开标一览表

项目名称：

投标单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **吨位（T）** | **数量** | **单台改制报价（元/台，不含税）** | **单台改制报价（元/台，含税）** | **税率（%）** | **备注** | **改制电池度数要求** |
| 1 | 2.5 | 75 |  |  |  | **电池材质：磷酸铁锂****电芯品牌：****配重材质：****箱体尺寸：****质保时间：** | 不低于22.08度 |
| 2 | 3 | 71 |  |  |  | 不低于36.8度 |
| 3 | 2 | 43 |  |  |  | 不低于22.08度 |
| 4 | 3.5 | 30 |  |  |  | 不低于36.8度 |
| 5 | 1.5 | 5 |  |  |  | 不低于22.08度 |
| 6 | 1.6 | 5 |  |  |  | 不低于22.08度 |
| 7 | 4 | 4 |  |  |  | 不低于44.8度 |
| 8 | 充电机 | 116 |  |  |  |  | 可满足一拖二需求；具备按实际充电量计算充电费用的功能 |
| **合计报价** | **233** |  |  |  |  |  |

**注：**1、本表除附在投标文件中外，还应一式一份单独密封，以便唱标。

2、所有投标单位须按上述格式进行报价；

3、此项目为交钥匙工程，报价需包含电芯模组、箱体、配重、充电机（可满足一拖二需求）、仪表、电子元件、运输、安装调试、各种应付税费等全部费用，除以上费用外，招标方不再支付任何额外费用；

4、改制电池要求可满足叉车连续工作8小时以上，开标前各投标方需提供电池进行测试（以3T叉车进行测试），满足条件的供方可进入技术标；；

5、要求全新电芯，不允许使用退役电池/梯次电池，电池组各电池应为同一厂家、结构及化学成分相同的电芯；

6、电池改制箱体须符合原车铅酸电池的外形尺寸、重量及重心要求；

7、电池须满足自有跌落、过充、过放、短路情况下不泄漏、不起火、不冒烟、不爆炸，需提供检测报告；

8、质保期不低于5年或10000小时，质保期内剩余容量不低于初始容量的75%；

9、在质保期内，锂电池出现异常，投标方应在接到通知后1小时内给予电话答复，如有需要按招标方要求24小时内派出技术人员到招标方工厂进行维修，投标方承担维修、更换损坏部件以及其维修人员差旅费，以及其它由此产生的直接费用；

10、所提供的设备必须严格按现行的设计、制造的各项标准及技术规范要求进行选材制造，材料、型材必须符合国家有关标准，且为按招标方要求新生产；

11、需配备说明书，使用手册、出厂检验合格证等随机资料；

12、投标方需具备改造资质，并购买锂电产品责任保险；

投标人名称：（盖章）

投标授权的代表签字：（签字）

年 月 日

##

## 附件2： 投标函

### **投标函**

致： 中国重汽集团有限公司 ：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(投标单位全称)授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (授权代表姓名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(职务、职称)为授权代表，参加贵方组织的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(招标编号、招标项目名称)招标的有关活动，并对\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（货物名称）进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：正本 份，副本 份；资质证明文件1件；

2、投标货物的总投标价为(大写)：　　　　　　　　　　　　万元人民币。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

5、投标人已详细审查全部招标文件，包括*（补遗文件）*(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6、投标人同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。投标人完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、本投标自开标之日起30\_天内有效。

8、投标人同意投标人须知中关于没收投标保证金的规定。

9、根据投标人须知规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

10、投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，赔偿因此给招标人造成的损失，并主动退出本项目竞标。

 11、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

 地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标单位(盖章)：

授权代表(签字)：

日　 期：

## 附件3： 投标文件目录

项目名称： (XX项目)

日期： 年 月 日

投标文件目录

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 主要内容 | 索引 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

投标人名称（盖章）： 法定代表人或授权代表签字：

**注：**1.本表填写投标文件主要内容，以用于开标宣读。

2．“索引”一栏填写该主要内容对应于投标文件的“条款号/页号”。

**附件4： 承诺书**

**承诺书**

 （投标人单位名称）承诺在**中国重型汽车集团有限公司**组织的 **项目**过程中所递交资质证明、企业业绩、相关证件、专项授权以及其他一切文件真实有效。

若发现我公司存在提报虚假材料的情况，我公司愿意承担一切法律责任，并退出此次投标。

投标人（公章）：

法定代表人签字或盖章：

日 期： 年 月 日

附件5：授权委托书

**授权委托书**

兹有： 系 法定代表人（或负责人），联系电话： ，住址： 。

特授权 ，单位职务： ，身份证号： ，联系电话： ，为本公司（单位）的委托代理人。

授权权限：代理与中国重型汽车集团有限公司招投标文件递交、合同及其附件协议签署。

授权期限：自 年 月 日至 年 月 日止。

委托代理人的代理行为，本公司（单位）均予以认可，并承担经济或法律责任。

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

授权代理人身份证复印件（正面）

授权代理人身份证复印件（反面）

单位名称（公章）

法定代表人签字：

授权代理人签字：

 年 月 日

**附件6偏离表**

招标项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

招标编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）**

公章：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条款 | 偏离内容 |
| 条款号 | 条款要求 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

投标人名称： 法定代表人或授权代表签字：

**注：**为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

**附件7**

招标项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

招标编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**企业情况、从业经历、服务承诺一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 所属行业 |  | 电话 |  | 法定代表人 |  |
| 地址 |  | 单位类型 |  | 传真 |  | 被授权人 |  |
| 一、从事本投标项目经验及企业概况 |  | 投标人声明 | 1.本声明中提供的情况和内容及我方提供的资格证明文件内容完全是真实的。2.我方承担因发标人查知因我方材料不实而造成本次招标失败的所有损失。 |
| 二、单位概况 | 注册资金： 万元 | 职工人数 | 人 | 上年主要经济指标 | 营业总额： 万元 | 主营收入 | 万元 |
| 实缴资本： 万元 | 其他 | 万元 |
| 固定资产 | 原值 万元 | 长期负债 | 万元 |  | 主要营业项目 | 1、 |
| 净值 万元 | 流动负债 | 万元 |  | 2、 |
| 占地面积： 平方米 |  |  |  | 3、 |
|  |  |  | 4、 |
| 三、主要产能 | 产品类型 | 月产能力 | 备注 |  | 四、既往业绩 | 主要合作客户 | 合作产品及数量 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）： 法定代表人或授权代表签字：

**注：**1.投标人为满足本招标项目之需，需实际配置的、包含但不限于上述设备、人员及其他条目；

2.投标人可在上表内容基础上，酌情自行增加相关条目，以便更好的满足项目开展之需要。

**附件8**

**服务承诺函**

（包含但不仅限于以下内容）

项目名称：

**中国重型汽车集团有限公司：**

我代表（投标单位名称）对中标合同货物的服务作如下承诺：

1．及时向需方提供按合同规定的全部技术资料。有义务在必要时邀请需方参与供方的技术设计审查。

2．按需方要求的时间到现场进行技术服务。

3．对于需方选购的与合同货物有关的配套备件，供方应主动提供满足使用要求的技术条件和资料。

1. 严格执行供需双方就有关问题召开会议的纪要或签订的协议。
2. 根据需方的要求为需方举办有关货物指导安装、调试、使用、维护技术的业务培训，保证需方运行、维修人员熟练掌握运行和维修技能。

6．加强售前、售中、售后服务，把“24小时服务”、“超前服务”、“全过程服务”、“终身服务”贯彻在产品制造、指导安装、调试、大修的全过程。

7．接到需方反映的质量问题信息后，在1小时之内作出答复或派出服务人员，尽快到达现场，做到用户对质量不满意，服务不停止。

1. 随时满足需方对备品备件的要求。
2. 无论在何种情况下，供方决不以任何理由刁难需方。

10.如我单位中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

投标人名称：（盖章）

投标授权的代表签字：（签字）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**附件9**

**质量承诺函**

项目名称：

**中国重型汽车集团有限公司：**

我代表（投标单位名称）为保证中标系统/货物的质量特作如下承诺：

1．严格按照合同要求，提供符合设计标准、质量合格的产品。

2．严格检查和控制所供 货物的进厂质量。

3．保证所供货物性能完好，安全附件齐全。

4．对涉及分包商的供货、质量、性能、技术接口、服务等方面问题负全部责任。按合同规定的关键部件分包商必须符合有关资质的要求，并经需方认可。

5．为所供的货物在制造、运输、装卸过程中投保，一旦发生意外，我方将按需方要求对所供货物尽快进行免费更换、修理，直到需方满意为止。

6．在开箱过程中如发现缺件及其他原因引起的零部件丢失，我方负责尽快免费补齐所缺零部件。在货物的安装、调试过程中以及今后在使用中发现的质量问题，如属我方原因，我方将承担责任，赔偿需方所受到的直接经济损失。

7. 若中标，本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

8. 我单位针对本项目提供的其他质量承诺。

投标人名称：（盖章）

投标授权的代表签字：（签字）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日